2015 하늘어린이집 안전점검표

구분	점 검 항 목	점검결과	점검결과	점검결과	점검결과	점검결과	점검결과	점검결과	점검결과	점검결과	점검결과	점검결과	점검결과
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
안전관리	- 안전관리의 책임 및 위기관리 체계가 적합한가?
	- 일별 안전점검 체크리스트에 의해 관리되고 있는가?
실외환경	- 어린이집 주변에 감전 위험은 없는가?
	- 위험한 적치물, 축대 붕괴, 맨홀 등에 대한 위험은 없는가?
실내 환경	- 모든 설비는 움직이거나 떨어지지 않도록 바닥과 벽면에 단단히 고정되어 있는가?
	- 창문, 방충망의 상태는 안전한가?
	- 어린이집 내 비품 및 보육용품에 풀린 나사나 못은 없는가?
현관･통로･계단･비상구	- 출입문, 현관문 등의 안전장치는 정상 작동하는가?
	- 계단, 통로부분에 미끄럼 방지처리가 되어있는가?
	- 계단의 안전 상태는 양호한가?
화장실･ 세면대	- 화장실 내 전기 콘센트 등 전기용품은 안전한가?
	- 세면대의 고정 상태는 안전한가?
조리실･ 식당	- 환기가 잘되고 있는가?
	- 조리용 칼이나 기타 위험한 주방기구는 지정된 안전한 장소에 보관하고 있는가?
	- 영유아의 출입이 잘 통제되고 있는가?
	- 급식담당직원의 위생 상태는 양호한가?
	- 배수가 잘되고 배수구에는 덮개가 설치되어 있는가?

구분	점 검 항 목	점검 결과	점검 결과	점검 결과	점검 결과	점검 결과	점검 결과	점검 결과	점검 결과	점검 결과	점검 결과	점검 결과	점검 결과
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
실외놀이 기구 및 공간	- 모든 놀이기구가 바닥에 안전하게 고정되어 있는가?
	- 놀이 시설물의 상태(틈새나 간격)가 영유아의 몸에 끼이지 않는 넓이 인가?
	- 기초대, 지지대 등 매설부분이 노출되지 않았는가?
	- 모든 놀이기구 아래와 주위(안전지대)의 충격흡수재 성능은 양호한가?
	- 보수가 필요한 놀잇감 및 놀이 기구가 방치되어 있는가?
	- 놀이기구의 높이가 영유아에게 적합한가?
	- 품질경영 및 공산품 안전관리법에 의한 안전검사를 필한 제품인가?
전기･가스･위험물 안전관리	- 전선, 콘센트, 플러그 등 손상된 부분은 없는가?
	- 한 개의 콘센트에 용량을 초과해 사용하고 있지 않은가?
	- 전기기구는 규격 전선을 사용하고 있는가?
	- 각종 전기기구의 접속 상태가 노후, 파손된 곳은 없는가?
	- 분배전반 및 각종 전기기구의 노후 및 파손된 것은 없는가?
	- 가스경보기의 설치상태가 양호한가?
소방시설 관리	- 대피를 위한 대피도가 잘 관리되어 있는가?
	- 소화기, 스프링쿨러 등 소화장비의 작동 및 관리상태는 양호한가?
	- 자동화재 탐지설비의 설치상태가 양호한가?
	- 옥내소화전의 관리 및 작동이 양호한가?
비상대피 시설관리	- 비상계단 및 미끄럼대 등이 화재 등 유사시 사용이 가능한가?
	- 피난유도등 유도표지 등이 잘 갖추어져 있고 정상 작동하는가?
	- 건물 내 대피경로에 장애가 되는 요소는 없는가?

※매달 셋째주 토요일 대청소 시 점검 및 체크